**Требования к макету для печати шелкографией**

* Макеты принимаются в программе CorelDraw до 14 версии включительно
* Макеты в натуральную величину и располагаются на изделии
* Цветовая модель CMYK
* Шрифты переведены в кривые. Кегль шрифта не менее 7.
* Толщина линий и элементов не меньше 0,25 мм.
* Все элементы  ВЕКТОРНЫЕ , лучше избегать растровых изображений (картинок). При необходимости использования растровых изображений, обязательно согласовывать макет.
* Отсутствуют скрытые и лишние объекты,  все объекты замкнуты
* Насыщенность градиентных заливок не менее 40%
* Количество цветов равно количеству, указанному в заказе.
* Прозрачности, линзы и другие эффекты не допускаются

***Предупреждение: Исполнитель не отвечает за возможные орфографические ошибки в текстовых файлах Заказчика. При не соблюдении данных требований ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика. Любая обработка файлов из-за несоблюдения данных требований оплачивается дополнительно.***

***Требования к макету для печати Тампоном***

* Макеты принимаются в программе CorelDraw до 14 версии включительно
* Макеты в натуральную величину и располагаются на изделии
* Цветовая модель CMYK
* Шрифты переведены в кривые. Кегль шрифта не менее 7
* Толщина линий и элементов не меньше 0,25 мм
* Все элементы ВЕКТОРНЫЕ , файл не содержит растровых изображений (картинок)
* Отсутствуют скрытые и лишние объекты,  все объекты замкнуты
* Количество цветов равно количеству, указанному в заказе
* Линзы,  прозрачности и другие эффекты не допускаются
* **При печати на кружках** размер нанесения  не более 40х40 мм., избегать в макете параллельных линий, заливок, при печати в два и более цветов избегать жесткого совмещения
* **При печати на ручках** размер изображения на ручках должен соответствовать размеру ручки, высота изображения не превышать 0,7 от диаметра ручки
* длина изображения должна соответствовать модели ручки, не превышает  60 мм

***Предупреждение: Исполнитель не отвечает за возможные орфографические ошибки в текстовых файлах Заказчика. При не соблюдении данных требований ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика. Любая обработка файлов из-за несоблюдения данных требований оплачивается дополнительно.***

Внимательно проверяйте макет, согласованный макет, правкам не подлежит. Переделка готового изделия осуществляется за счет заказчика. Макеты в электронном виде не выдаются (если это не оговорено заранее). Претензии к цветопередачи, без предварительной цветопробы, не принимаются.

**Обязательно предоставьте эти требования Вашему дизайнеру или воспользуйтесь услугами дизайнеров нашей компании.**