**Требования к файлам на интерьерную печать.**

* цветовая палитра – RGB
* форматы файлов в порядке предпочтения:
* \*.tiff – TIFF, растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия
* \*.cdr – CorelDraw до версии 16. шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK.
* Черный цвет должен быть составным – 0/0/0

**ЭТО ВАЖНО:**

* Максимально допустимый размер файла не должен превышать 250 Мб
* Одно изображение на печать – один файл.
* Внятное название файлов с размерами в миллиметрах. (пример: «Розы 2000х15000 – широкоформатная печать – люверсы по периметру через 300 мм»), файлы с  именем числительным (пример:«1», «2») и «баннер», «пленка» не принимаются.
* Припуски на обрезку не делать – файл должен иметь точные размеры для печати. Если необходимы припуски их необходимо прорисовать сразу в макете, цена материала считается как полностью запечатанная.
* Уточните у нашего менеджера ширину материала, на котором собираетесь печатать.
* Если по краям файла есть светлые поля – сделать рамку черного цвета толщиной в 0.5 мм.
* Заливки менее 5% каждого цвета могут не пропечататься.
* Разрешение печати и разрешение самого файла – разные вещи. Максимально допустимое разрешение файла для печати – 300 dpi.

 Внимательно проверяйте макет, согласованный макет, правкам не подлежит. Переделка готового изделия осуществляется за счет заказчика. Макеты в электронном виде не выдаются (если это не оговорено заранее). Претензии к цветопередачи, без предварительной цветопробы, не принимаются.

 **Обязательно предоставьте эти требования Вашему дизайнеру или воспользуйтесь услугами дизайнеров нашей компании.**